	序号
	设备名称
	要求/参数
	数量
	备注（参考品牌）

	1
	防爆显示屏
	1.100寸4K屏,屏幕比例16:9,对比度5000：1,	色域16.7M    液晶屏  华星或京东方。 
2.支持多路信号同时输入显示在同一个画面上
3.支持多路信号输入检测信号自动切换通道
4.支持两种不同信号设备输入HDMI/DP
5.支持多台设备融合显示画面
6.支持上电自动开机，无信号自动关机，检测信号自动开机
7.使用寿命	≥60000 小时
8.支持USB离线OTA升级功能
9.支持0 90 180 270度旋转可根据信号源输入自动旋转切换
10.支持定制开机LOGO
11.防爆电视配备高透光、防眩光、航空玻璃标准的钢化玻璃，高性能钢化，高平整度
12.全五金开模设计
13.全高清液晶屏，主板方案软件自主调试，让色彩更加艳丽
	50
	整机保修三年、一月内换新机400售后服务（一年后三年内运费双方各半、配件费工厂负责）

	2
	升降板
	1.尺寸：4000mm×1500mm。
2.结构：由两块同等大小的书写板组成，上下推拉升降结构，附带隐蔽式轨道，内板上安有防撞胶垫，每块板不少于2个，连接穿插件为ABS一次成型，油丝绳传动降低噪音，轴承轮消声走行，升降平稳，走行无噪音。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，并提供滑轮寿命相关检测报告。
3.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。
4.衬板：采用吸音、防潮、阻燃的聚苯乙烯板。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、挺度好、平压强度好的作用。
5.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。
6.边框：采用铝合金型材，电泳香槟色；外立框规格≥85*65mm，外横框规格≥85*45mm，内框规格≥25*25mm，壁厚≥1mm，黑板边框下沿带有通长拉手槽，方便老师在任意位置推拉。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于4000g，并提供边框型材耐磨性、耐腐蚀性相关检测报告。
7.包角：采用ABS塑料注塑成型，包角采用双壁成腔流线型设计，一体化模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》
8.安装：隐形安装，HG没有外露的挂接件。
	50
	蓝贝思特，板面质保五年。配件1年

	
	最高控制价
	注：以上含旧设备拆除和安装等所有费用
	44.5万
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