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泉州华光职业学院

网络安全攻防实训室建设项目

招标文件
项目编号：QZHG-2026-016

项目名称：网络安全攻防实训室建设项目
采 购 人：泉州华光职业学院

2026年9月1日
第一章  投标邀请
泉州华光职业学院网络安全攻防实训室建设项目（QZHG-2026-016）向社会招标，现欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、名称与编号

项目名称：网络安全攻防实训室建设项目
招标编号：QZHG-2026-016 

二、采购方式：公开招标

三、评标方法：开标时公布（最高控制价950000.00元，超过最高控制价为无效报价）

四、报名事项：
时间：2026年9月1日—2026年9月10日（工作日8:30-12:00,14:30-17:30）

报名地点：泉州华光职业学院洛阳校区中区行政楼二楼财务与资产处

报名材料：标书、营业执照原件复印件

联系人：卢老师、陈老师
联系电话：0595-87354577
五、投标事项

1.报名时应提供营业执照复印件并加盖公章。开标时携带投标人员本人身份证、委托授权书及身份证复印件。标书可邮寄，务必提前告知，未告知视作无效投标。

2.中标后必须在规定时间前将产品送达校方指定地点并安装。

3.投标时所提供价格为含税价，货物验收合格后必须提供中标单位税票（增值税普通发票）作为付款依据。
4.开标时间：具体时间待通知。

5.开标地点：泉州华光职业学院洛阳校区中区行政楼三楼会议室

六、其他事项

1.参与竞标的单位必须缴交履行保证金人民币10000.00元（开标当日缴交）。  

2.未能在规定时间内完成，将没收10000.00元履行保证金。 项目完成之后，履行保证金转为质保金，售后超出响应时间，每超出一天扣一百元。质保金合同期满一年无质量和售后未解决问题，无息退还。

泉州华光职业学院招标组

2026年9月1日

招标项目一览表

附

项目编号：QZHG-2026-016
	序号
	采购标的
	数量
	供货时间

	1
	网络安全实训竞赛平台
	1
	自合同签订之日起30个自然日

	2
	平台配套-《信息安全风险评估》课程资源包
	1
	

	3
	平台配套-《信息安全产品配置与应用》课程资源包
	1
	

	4
	平台配套-《操作系统安全》课程资源包
	1
	

	5
	平台配套-《网络与信息安全管理员（高级）》课程资源包
	1
	

	6
	平台配套-《基础web渗透技术》课程资源包
	1
	

	7
	机柜
	3
	

	8
	下一代防火墙
	1
	

	9
	入侵防御系统
	1
	

	10
	入侵检测系统
	1
	

	11
	WEB应用防火墙
	1
	

	12
	日志审计系统
	1
	

	13
	堡垒机
	1
	

	14
	网络设备（过保）
	90
	


*详细参数见第三章招标内容及要求

第二章    投标须知

	序号
	条款名称
	内             容

	1
	采购人
	名    称：泉州华光职业学院

联 系 人：卢老师、陈老师
电    话：0595-87354577

地    址：泉州台商投资区洛阳大道491号

邮    编：362121

	2
	招标控制价
	招标控制价：950000.00元（投标报价不得超出招标控制价，否则为无效投标）

	3
	获取招标文件
	泉州华光职业学院网站—新闻公告—招标公告栏目

	4
	投标报价
	投标币种：人民币

	5
	履约保证金
	验收合格后履约保证金转为质保金

质保金为合同期满一年后退还

履约保证金的形式：开标前现场缴交

履约保证金的金额：人民币10000.00元整

	6
	工程期
	合同签订之日起30个自然日内供货并完成安调试

	7
	质保期
	不低于厂家所提供期限

	8
	制作投标文件数量及装订
	正本1份，副本2份；

正副本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，副本可以用正本的完整复印件并按规定装订，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按上述要求编制或装订提交投标文件的，其投标将被视为无效投标。

	9
	响应文件递交时间及地点
	递交截止时间：2026年9月10日 

地点：泉州华光职业学院洛阳校区中区行政楼二楼财务与资产处

	10
	开标时间和地点
	时间：暂定
地点：泉州华光职业学院洛阳校区中区行政楼三楼会议室

	11
	评标方式
	本次招标为校内招标，评标方式开标时公布


一、  说明

1. 适用范围

    1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指泉州华光职业学院。

2.2 “招标采购单位”系指泉州华光职业学院。

2.3 “招标代理机构”系指泉州华光职业学院。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

    2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

    2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

    3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

    3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 

3.5投标代理人在用一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。
4. 投标费用

    4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

    5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知 

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款
⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间7个日历日（如至原定截止时间不足7个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。
7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前7日（如至原定截止时间不足7个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。 
三、  投标文件的编写

8. 要求

    8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

    10.1投标文件应包括下列部分：

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 供货范围清单 

4. 售后服务承诺

5. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照

6. 投标人提交的其它资料（如货物说明、投标分项报价表等）

11. 投标有效期

    11.1投标文件从投标人须知前附表第9项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第10项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

    11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在招标文件规定时间前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
    12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

    12.4 投标保证金在开标当日现场缴交。

    12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

    12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。
12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金转为质保金。

    12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

    12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第20条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

    13.1投标人须编制由本须知第9条规定文件组成的投标文件正本一份，副本二份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

    13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

    13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

    13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。                                  

    13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。 

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

    14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

    14.2 每一信封密封处应注明“于  开标 之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

    14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

    14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

    14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。
五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

    15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

  16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。
投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查 

    17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

    17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8) 一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。 

18.投标文件的澄清 

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

 19. 比较与评价

    19.1  评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

    19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

    20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1  标结果经采购人确认后，3天内将在泉州华光职业学院官方网站公示《中标公告》。

22.签订合同

22.1采购人、中标人在《中标公告》发出之日起7日内，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件，参照本招标文件第四部分的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，招标人将撤消其《中标公告》，并按照国家有关规定重新选择中标人或另行组织招标。。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列增补项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

第三章 招标内容及要求
招标货物内容

主要设备及技术指标
	序号
	采购标的
	技术参数要求

	1
	网络安全实训竞赛平台
	1.★支持80个授权节点，平台支持集成和管理多个虚拟化平台及技术，包括：kvm、docker、dynamips。平台支持对常见的操作系统进行虚拟化仿真，包括：Linux、Windows、Unix、MacOS等，以及平台提供配套的虚拟化下一代防火墙、虚拟化入侵防御系统、虚拟化Web应用防火墙等虚拟化产品作为实验环境靶标，提供给教师和学生实验教学使用，可用于《操作系统安全》、《网络设备配置与安全》、《信息安全产品配置与应用》等多门课程的实验操作；平台提供基于教育部高等学校教学指导委员会课程大纲的课程体系，包括信息科学技术基础领域、信息安全基础领域、密码学知识领域、网络安全知识领域、系统安全知识领域、内容安全知识领域、信息安全竞赛七大领域，并提供专门的包含漏洞环境的漏洞课程；提供总课时数不少于1200课时，其中实验课时不少于800课时，并提供配套的课件讲义、实验指导、教学指导视频，提供实验对应场景拓扑；赛题分为理论基础题和CTF实操训练题。其中理论基础题方向需要包含法律法规、计算机信息系统安全、密码学、网络安全、信息安全基础、信息科学技术基础、信息内容安全；CTF实操训练题方向需要包含pwn、web、reverse、misc、crypto。其中提供不少于3000道理论基础题，提供不少于280道CTF实操训练题、不少于10道攻防题；
2.★场景构建功能：为方便学生搭建实验场景，平台需支持配置拓扑中连线的基础属性，需演示配置连线类型包括直线、曲线、折线，支持连线交叉时自动跳线。演示设置连线填充颜色、连线宽度、连线是否动效、链路文本大小、链路文本粗细、标签块颜色、标签块圆角。（投标时须提供以上功能描述的平台功能演示视频作为佐证材料）
3.★实训平台功能：为方便学生学习教学课件，须演示教学讲义课件，展示在课件中可区分大小写查找并显示页数，点击查找结果能够跳转至关联页面，关联页面中对查找的关键字进行标记展示；演示按照显示比例进行缩放功能，缩放比例包括50%、75%、100%、150%、200%、页面宽度、整页选项；演示使用ppt/pptx格式在线无损展示文档中的动画效果，动画效果包括但不限于飞入、擦除等。（投标时须提供以上功能描述的平台功能演示视频作为佐证材料）
4.★为方便教师快速批改试卷，须演示两种阅卷方式，方式一通过阅卷进入整张试卷进行批改试卷；方式二通过快速阅卷进入多学员的同一题目阅卷模式，每个学员题目批改完成后点击下一个学员进行同一题目批改。（投标时须提供以上功能描述的平台功能演示视频作为佐证材料）
5.系统提供的工具不少于500个，需要包括加解密、渗透测试、网络探测、信息采集等分类。系统提供漏洞信息不少于30万条，漏洞数据来源CVE、CNNVD等漏洞库，其中提供的EXP信息不少于4万条，提供的SHELLCODE信息不少于1千条，提供的GHDB信息不少于5千条。【指标项1】
6.平台提供的配套虚拟化产品支持IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS 协议进行DDoS防护，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。【指标项2】
7.平台提供的配套虚拟化产品支持本地资产识别引擎和云端资产识别引擎两种部署模式：系统可使用本地内置资产识别引擎识别网络中IoT终端，也可使用云端资产识别引擎识别网络中IoT终端；支持开启动态感知功能后，系统允许以ONVIE标准协议接入网络的终端进行通信；采用非ONVIF标准协议接入网络进行通信的设备应被系统阻断，并产生告警日志。（投标时需提供平台配套的虚拟化产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项1】
8.平台需要提供场景构建能力，进行场景拓扑编排、节点设置、靶标管理。【指标项3】
9.拓扑编辑时支持通过拖拽的交互方式实现拓扑中设备的快速添加及互相连接。拓扑编辑或者查看时支持放大、缩小拓扑，支持拓扑全屏展示，支持拓扑一键居中。支持快捷键操作，包括删除、缩放、复制、粘贴；拓扑编排时支持对场景拓扑中节点的网络信息进行配置，包括：节点的IP地址、MAC地址等；支持对场景拓扑中节点的虚拟链路特性进行设置，包括：链路的上行带宽、下行带宽等；支持对场景拓扑中节点的接入方式进行配置，支持配置接入协议、端口、用户名、密码、密钥等。【指标项4】
10.支持导入第三方靶标文件，支持的第三方靶标文件格式至少包含：Qcow2、RAW、VMDK、VDI；支持对虚拟靶标资源进行管理，靶标的属性包括名称、logo、设备类型、操作系统、占用资源大小、接入方式等；支持对靶标进行快照操作，支持展示快照路径关系，支持合并快照。【指标项5】
11.支持通过TCP/IP协议接入实体设备，实体设备可与虚拟靶标共同组网；支持对实体靶标进行统一管理，包括对实体靶标基础信息的设置、接入设置、采集设置；支持端口配置，包含交换机端口、实体端口号、串口配置等信息。【指标项6】
12.平台提供的配套虚拟化产品支持策略自学习功能，策略助手能够提取命中指定策略ID 的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则；支持对策略助手中统计到的流量信息记录上下行报文数和上下行字节数等信息。支持对策略的操作进行配置审计，当对策略配置做出修改时，需要输入审计信息，便于记录用户操作，并将配置历史进行保存；审计信息将记录修改日期，修改人及审计注释；策略审计支持对比两次修改记录，并高亮显示修改内容；支持导出某策略的历史审计信息。（投标时需提供平台配套的虚拟化产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项2】
13.平台提供的配套虚拟化产品支持黑名单文件导入和导出，导入格式应支持.txt.csv，并允许用户自定义更新服务器地址和文件，周期性的以全量覆盖，或增量更新方式自动更新数据。【指标项7】
14.支持查看场景实例态势展示，态势展示支持场景级监控：包含运行节点统计、事件采集统计、场景网络信息、流量统计等；节点级监控：包含录屏回放、事件采集、节点基本信息、节点实时状态统计、流量统计等；流量分析：包含实时流量、攻击事件统计、流量统计列表等；事件分析：包含采集事件趋势图、节点状态统计、运行节点统计等；复盘回放：包含查看录屏、查看态势、设备切换及用户切换等。【指标项8】
15.课时支持理论课、实验课两种形式。理论课包含讲义、视频、附件、课后练习；实验课包含实验指导、视频、实验场景、附件、课后练习；支持课时单/双屏切换功能，双屏模式下能够同时展示两个课件，课件包含实验指导、视频、场景；支持课程留言功能，能够对留言进行回复和点赞。【指标项9】
16.支持通过班级和个人两种维度统计学习情况，支持统计班级和个人学习课时排名、完成实验排名、参加考试次数排名、完成课程练习排名；支持通过课程维度统计学习情况，支持统计课程学习人次排名、课程方向学习人次排名，支持统计课程及课时的学习人数及提交报告数。【指标项10】
17.支持场景倒计时功能，可自定义倒计时长参数，已启动的场景能展示倒计时，倒计时结束后场景将被自动删除；支持场景倒计时剩余时长不足15分钟时增加剩余时间。【指标项12】
18.在接入实验课虚拟机的远程桌面页面中，支持场景内虚拟机与本地终端之间的文字复制粘贴、上传下载文件、组合键等操作，并可显示操作说明。【指标项11】
19.讲义和实验指导支持在线展示doc/docx格式文档，在线文档支持区分大小写查找并显示页数，点击查找结果能够跳转至关联页面，关联页面中对查找的关键字进行标记展示，支持按照显示比例进行缩放功能，缩放比例包括50%、75%、100%、150%、200%、页面宽度、整页选项。【指标项12】
20.讲义和实验指导支持使用ppt/pptx格式在线展示。展示需支持如下能力：文档中的动画效果无损展示，动画效果包括但不限于飞入、擦除等；支持文档快捷键功能，支持的快捷键包括但不限于前后页切换等。【指标项13】
21.支持ppt/pptx格式文档中的视频播放，支持的播放模式包括当前页播放、画中画播放等；支持文档中音频播放，音频格式包括但不限于MP3、M4A等；支持文档中的视频和音频按照倍数进行播放。【指标项14】
22.平台提供的配套虚拟化产品支持 ZTNA 功能，实现零信任接入；支持 SPA 单包认证，支持独立于安全策略的专属 ZTNA 策略；支持对ZTNA流量做入侵防御、病毒威胁、文件过滤、文件内容过滤等应用层检测，提升接入访问的安全性；支持对访问的应用做管理，支持配置名称、描述、IP、端口、协议、域名等维度；并支持自动获取/自定义资源图标支持应用发布，客户端登录成功后，支持推送客户端被授权的应用清单；支持ZTNA客户端周期收集和上报终端信息，周期由ZTNA服务端配置给ZTNA客户端。 （投标时需提供平台配套的虚拟化产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项3】
23.平台提供的配套虚拟化产品支持通过SNMP 采集基于地址簿的流量和会话情况；支持通过 SNMP 采集应用监控和用户监控数据的流量和并发连接数；支持通过 SNMP 采集 NAT Session 数量和速率的统计信息；支持通过 SNMP 采集各个字节包的占比数据，包括：64字节，65-127字节、128-255 字节256-511 字节、512-1023 字节、1024-1580 字节的不同包占比统计。 （投标时需提供平台配套的虚拟化产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项4】
24.平台提供的配套虚拟化产品支持源NAT端口扩展功能，当公网IP资源紧缺时，打开SNAT端口扩展功能，端口资源支持多倍扩展，允许发往不同目的地址的流量复用 NAT端口资源，使防火墙支持创建更多的NAT会话；SNAT支持动态探测功能，探测NAT地址池中的可用地址资源；当SNAT资源池使用率超过指定阈值时，产生利用率超高告警。支持DNS解析支持配置全局请求时间，配置后所有注册域名不必等相关域名缓存age为0时才会触发DNS请求，而是将根据该时间间隔进行解析请求，从而保证域名-IP的及时更新。（投标时需提供平台配套的虚拟化产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项5】
25.平台提供的配套虚拟化产品28.平台支持教员进行课堂创建，可以按起止时间、课时、组织进行课堂创建，在课程表日历中展示课堂信息和时间信息；支持课堂管理功能，能够下发、批改课后练习，统计课堂签到情况，统计课堂成绩，管理实验报告等。【指标项15】
26.平台支持教员进行实时在线教学，能够开启、关闭直播功能。学员在上课时详情页面中实时查看直播视频；支持开启教学直播时分享窗口和音频，直播窗口类型包括浏览器标签页、软件窗口和整个屏幕三种。【指标项16】
27.平台支持教员根据自身需要灵活创建比赛，支持选择特定组织、特定时间创建比赛，在编辑比赛时，指定比赛名称、比赛Logo、比赛指南、开始时间、结束时间、是否公开等信息；支持通过开始比赛、结束比赛控制比赛状态，支持根据比赛设定的时间自动开始和结束比赛。【指标项17】
28.理论赛支持以试卷形式涵盖单选、多选、判断、填空、简答、实操等形式的考题设置，支持自动评分和人工评分相结合的方式进行分数评定；考试时支持选择开启反作弊机制，保证考试的有秩序地进行。【指标项18】
29.理论赛试卷库组卷功能支持人工组卷、自动组卷和智能组卷模式；人工组卷支持手动选择各类型、方向及难度的题目进行组卷；自动组卷支持输入各类型题目的数量和题目分值进行一键组卷；智能组卷支持基于题目类型、习题集、组题数量和每题分数进行组卷；智能组卷方式组成的试卷为试卷规则，最终在理论赛中根据考试人数生成对应的试卷；平台组卷支持按特定算法一键均分功能。【指标项19】
30.CTF夺旗赛支持根据比赛设定的时间自动开始和结束比赛，开启显示排行榜后，前台选手在比赛页面可以访问排行榜和趋势；开启上传题解后选手能够上传题解；比赛结束后通过【重置竞赛数据】清除比赛数据和场景数据；支持赛事全局公告和题目公告的管理，可以对这两种类型的公告进行新增、编辑、删除、置顶等操作。【指标项20】
31.平台支持作弊管理，参赛人员提交非本队的动态和随机Flag时触发异常告警；支持对触发异常告警的参赛者进行禁赛操作；支持限制每个参赛者场景启动最大数量,方便运维人员根据比赛的实际需求开放每个参赛者能启动的最大场景数量；支持在比赛过程中新增和删除赛题。【指标项21】
32.CTF夺旗赛支持防作弊功能，题目Flag支持静态、动态、随机三种形式；静态Flag类型题目支持一题多解功能，参赛人员提交题目中任意一个正确Flag即完成题目解答。【指标项22】
33.攻防赛支持赛题测试功能，包括场景测试、Flag推送测试、赛题Checker测试、Flag查看等功能；支持排行榜、攻击榜、趋势等维度的数据统计；支持参赛人员通过密码和密钥登录赛题虚拟机。【指标项23】
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	平台配套-《信息安全风险评估》课程资源包
	1.本课程旨在通过掌握信息安全风险评估的理论知识和实践技能，培养学生对信息安全风险的识别、评估、处理和监控能力。课程内容涵盖风险评估的基本概念、流程、方法、工具及实际应用，帮助学生掌握信息安全风险评估的核心技术，并能够独立承担风险评估项目的实施、配置和运维工作。【指标项24】
2.课程内容支持不少于48专业学时授课，章节内容包含：信息安全风险评估概述、风险评估流程、资产识别与分类、威胁识别与分析、脆弱性识别与评估、风险计算与等级划分、风险处理策略、风险管理与监控、风险评估工具与平台、法律法规与合规要求等。【指标项25】
3.课件PPT：16:9版式，提供教学PPT内容及进行排版、美化。所有PPT模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看，无水印，无LOGO。不少于10个。【指标项26】
4.微课视频：视频的表现形式根据制作内容可采用PPT动态表现、图文动画、实操演示、教师讲解等多种制作形式相结合形成最终视频。视频中不要带有和公司与个人相关的信息。每个视频时长在5-15分钟。视频总个数不少于17个，总时长不少于200分钟。【指标项27】
5.题库：题库需包含单选、多选、判断、填空、简答等题型。每个章节内容出5题左右作为课后练习，然后再以整个课程内容为主出2套综合模拟题，每套综合卷：20单选(2分/题)+20多选(2分/题)+5判断(1分/题)+5填空(1分/题)+5题简答(2分/题)，满分100分。【指标项28】
6.教学文档：需配套课程资源教学文档，包含课程标准、教学设计、学习指南共3个。【指标项29】
7.动画：制作符合专业教学特征的二维动画（情景动画、原理动画），要求生动形象，具有突破难点的显著作用，每个动画视频时长要求15-60秒，个数不少于2个。【指标项30】
8.“课程概述”视频：课程负责人或团队成员“课程概述”视频：时长在5-10分钟。技术要求：分辨率720P及以上，MP4格式，图像清晰稳定，声音清楚；“课程概述”使用的语言及字幕为国家通用语言文字；视频中标注出镜人姓名、单位，课程负责人出镜时间不得少于3分钟。【指标项31】

	3
	平台配套-《信息安全产品配置与应用》课程资源包
	1.本课程旨在通过掌握信息安全产品（如防火墙、入侵检测与防御系统、VPN等）的理论知识，培养学生对信息安全产品的配置、管理与运维能力。课程内容涵盖信息安全产品的基本原理、部署模式、配置方法及实际应用，帮助学生熟练掌握主流信息安全产品的操作技能，并能够独立承担信息安全产品的实施、配置与运维工作。【指标项32】
2.课程内容最大支持48专业学时授课，章节内容包含：信息安全产品概述、网络管理技术、防火墙配置与管理、入侵检测与防御系统（IDS/IPS）管理与部署、虚拟专用网络（VPN）配置、网络地址转换（NAT）技术、安全域与安全策略设计、认证技术与访问控制等。【指标项33】
3.课件PPT：16:9版式，提供教学PPT内容及进行排版、美化。所有PPT模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看，无水印，无LOGO。不少于8个。【指标项34】
4.微课视频：视频的表现形式根据制作内容可采用PPT动态表现、图文动画、实操演示、教师讲解等多种制作形式相结合形成最终视频。视频中不要带有和公司与个人相关的信息。每个视频时长在5-15分钟。视频总个数不少于18个，总时长不少于260分钟。【指标项35】
5.题库：题库需包含单选、多选、判断、填空、简答等题型。每个章节内容出5题左右作为课后练习，然后再以整个课程内容为主出2套综合模拟题，每套综合卷：20单选(2分/题)+20多选(2分/题)+5判断(1分/题)+5填空(1分/题)+5题简答(2分/题)，满分100分。【指标项36】
6.教学文档：需配套课程资源教学文档，包含课程标准、教学设计、学习指南共3个。【指标项37】
7.动画：制作符合专业教学特征的二维动画（情景动画、原理动画），要求生动形象，具有突破难点的显著作用，每个动画视频时长要求15-60秒，个数不少于2个。【指标项38】
8.“课程概述”视频：课程负责人或团队成员“课程概述”视频：时长在5-10分钟。技术要求：分辨率720P及以上，MP4格式，图像清晰稳定，声音清楚；“课程概述”使用的语言及字幕为国家通用语言文字；视频中标注出镜人姓名、单位，课程负责人出镜时间不得少于3分钟。【指标项39】

	4
	平台配套-《操作系统安全》课程资源包
	1.《操作系统安全》课程旨在通过掌握操作系统安全相关的理论知识和技术，培养学生对操作系统安全配置、防护和管理的实际操作能力。【指标项40】
2.课程内容支持不少于48专业学时授课，章节内容包含：操作系统安全概述、用户与权限管理、文件系统概述、日志与审计、恶意软件防护、漏洞管理与补丁更新、安全加固技术、操作系统安全工具使用等。课程将结合实际操作系统环境（如Windows、Linux）和虚拟化平台进行教学和实验练习，帮助学生深入理解操作系统安全的核心技术与实践应用。【指标项41】
3.课件PPT：16:9版式，提供教学PPT内容及进行排版、美化。所有PPT模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看，无水印，无LOGO。不少于8个。【指标项42】
4.微课视频：视频的表现形式根据制作内容可采用PPT动态表现、图文动画、实操演示、教师讲解等多种制作形式相结合形成最终视频。视频中不要带有和公司与个人相关的信息。每个视频时长在5-15分钟。视频总个数不少于15个，总时长不少于200分钟。【指标项43】
5.题库：题库需包含单选、多选、判断、填空、简答等题型。每个章节内容出5题左右作为课后练习，然后再以整个课程内容为主出2套综合模拟题，每套综合卷：20单选(2分/题)+20多选(2分/题)+5判断(1分/题)+5填空(1分/题)+5题简答(2分/题)，满分100分。【指标项44】
6.教学文档：需配套课程资源教学文档，包含课程标准、教学设计、学习指南共3个。【指标项45】
7.动画：制作符合专业教学特征的二维动画（情景动画、原理动画），要求生动形象，具有突破难点的显著作用，每个动画视频时长要求15-60秒，个数不少于2个。【指标项46】
8.“课程概述”视频：课程负责人或团队成员“课程概述”视频：时长在5-10分钟。技术要求：分辨率720P及以上，MP4格式，图像清晰稳定，声音清楚；“课程概述”使用的语言及字幕为国家通用语言文字；视频中标注出镜人姓名、单位，课程负责人出镜时间不得少于3分钟。【指标项47】

	5
	平台配套-《网络与信息安全管理员（高级）》课程资源包
	1.《网络与信息安全管理员（高级）》课程旨在帮助学员全面掌握网络与信息安全管理的核心知识与技能，涵盖职业认知、计算机与网络基础、网络安全技术、法律法规、安全防护与管理、安全事件处置等内容。【指标项48】
2.课程通过理论与实践相结合的方式，重点培养学员在防火墙、入侵检测/防御系统、安全审计设备等方面的部署与配置能力，同时强化网络安全事件的监控、分析与处置技能。学员将学习如何实施安全加固、访问控制、日志管理及漏洞修复等操作，为实际工作场景中的网络与信息安全管理打下坚实基础。课程内容紧密贴合认证考试要求，帮助学员系统掌握考试所需的理论知识和实操技能，为顺利通过认证考试提供有力支持。【指标项49】
3.课件PPT：16:9版式，提供教学PPT内容及进行排版、美化。所有PPT模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看，无水印，无LOGO。不少于12个。【指标项50】
4.微课视频：视频的表现形式根据制作内容可采用PPT动态表现、图文动画、实操演示、教师讲解等多种制作形式相结合形成最终视频。视频中不要带有和公司与个人相关的信息。每个视频时长在5-15分钟。视频总个数不少于17个，总时长不少于240分钟。【指标项51】
5.题库：题库需包含单选、多选、判断、填空、简答等题型。每个章节内容出5题左右作为课后练习，然后再以整个课程内容为主出2套综合模拟题，每套综合卷：20单选(2分/题)+20多选(2分/题)+5判断(1分/题)+5填空(1分/题)+5题简答(2分/题)，满分100分。【指标项52】
6.教学文档：需配套课程资源教学文档，包含课程标准、教学设计、学习指南共3个。【指标项53】
7.动画：制作符合专业教学特征的二维动画（情景动画、原理动画），要求生动形象，具有突破难点的显著作用，每个动画视频时长要求15-60秒，个数不少于2个。【指标项54】
8.“课程概述”视频：课程负责人或团队成员“课程概述”视频：时长在5-10分钟。技术要求：分辨率720P及以上，MP4格式，图像清晰稳定，声音清楚；“课程概述”使用的语言及字幕为国家通用语言文字；视频中标注出镜人姓名、单位，课程负责人出镜时间不得少于3分钟。【指标项55】
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	平台配套-《基础web渗透技术》课程资源包
	1.《基础web渗透技术》课程旨在通过掌握Web渗透测试相关的理论知识和技术，培养学生对Web应用安全漏洞发现、利用和防护的实际操作能力。【指标项56】

2.课程内容支持不少于48专业学时授课，章节内容包含：信息收集、目录扫描、常见漏洞利用（如SQL注入、XSS、文件上传、命令注入等）、登录认证绕过、会话管理漏洞、常见CMS渗透技巧等。课程围绕Web渗透测试中的核心基础技能，系统讲解常见Web攻击原理与实践，结合靶场练习平台与项目化任务设计，帮助学生掌握从漏洞发现到利用的完整思路。【指标项57】

3.课件PPT：16:9版式，提供教学PPT内容及进行排版、美化。所有PPT模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看，无水印，无LOGO。不少于8个。【指标项58】

4.微课视频：视频的表现形式根据制作内容可采用PPT动态表现、图文动画、实操演示、教师讲解等多种制作形式相结合形成最终视频。视频中不要带有和公司与个人相关的信息。每个视频时长在5-15分钟。视频总个数不少于12个，总时长不少于180分钟。【指标项59】

5.题库：题库需包含单选、多选、判断、填空、简答等题型。每个章节内容出5题左右作为课后练习，然后再以整个课程内容为主出2套综合模拟题，每套综合卷：20单选(2分/题)+20多选(2分/题)+5判断(1分/题)+5填空(1分/题)+5题简答(2分/题)，满分100分。【指标项60】

6.教学文档：需配套课程资源教学文档，包含课程标准、教学设计、学习指南共3个。【指标项61】

7.动画：制作符合专业教学特征的二维动画（情景动画、原理动画），要求生动形象，具有突破难点的显著作用，每个动画视频时长要求15-60秒，个数不少于2个。【指标项62】

8.“课程概述”视频：课程负责人或团队成员“课程概述”视频：时长在5-10分钟。技术要求：分辨率720P及以上，MP4格式，图像清晰稳定，声音清楚；“课程概述”使用的语言及字幕为国家通用语言文字；视频中标注出镜人姓名、单位，课程负责人出镜时间不得少于3分钟。【指标项63】

	7
	机柜
	≥19寸 标准网络机柜，前门玻璃，后门网门，尺寸：≥600*600*2055mm  宽深高，二承重：≥800KG  （静载），颜色：黑色，配置：2块固定板;2套二位风扇;40套螺丝，4个M12支脚;4个脚轮，1个内六角扳手；厚度：方孔条2.0mm 安装染1.5mm;【指标项64】
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	下一代防火墙
	1.硬件：机架型≤1U，国产化CPU和操作系统，≥10个千兆电口，≥4个combo口，≥1个MGT管理口，≥2个接口扩展槽位，单电源，≥32G EMMC+960G SSD硬盘；性能：网络层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥480万，每秒新建连接数≥7万；3年硬件保修和软件升级服务，3年应用特征库升级服务。【指标项65】
2.支持路由、透明、混合模式，支持NATv6、NAT444、NAT64、DS-Lite、Full-Cone-NAT等地址转换技术，包括源NAT、目的NAT转换和双向NAT转换。【指标项66】
3.在出站方向，系统通过实时监控各链路的链路质量(时延、抖动、丢包率和带宽利用率)实现智能选路、动态调整各链路的流量负载。用户可以配置灵活的 SLA 模板及负载均衡模板，SLA 可以通过配置链路质量阈值的方式，对于关键应用的线路保障，并通过配置负载均衡规则绑定到路由上，以实现对出站链路流量的控制及负载均衡。【指标项67】
4.支持多种VPN技术，包含IPSecVPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSLVPN、零信任等。【指标项68】
5.支持IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS 协议进行DDoS防护，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。【指标项69】
6.支持源NAT端口扩展功能，当公网IP资源紧缺时，打开SNAT端口扩展功能，端口资源支持多倍扩展，允许发往不同目的地址的流量复用 NAT端口资源，使防火墙支持创建更多的NAT会话；SNAT支持动态探测功能，探测NAT地址池中的可用地址资源；当SNAT资源池使用率超过指定阈值时，产生利用率超高告警。【指标项70】
7.支持基于应用/角色/国家/省份及城市地理IP/的安全策略；支持防火墙策略冗余、冲突规则检测，支持选择部分/全部问题类型项（完全冗余/冲突、部分冗余/冲突）进行检测，按策略展示具体问题并处理；支持定义部分策略不参与检测，并设定免检测时间。支持对策略的操作进行配置审计，当对策略配置做出修改时，需要输入审计信息，便于记录用户操作，并将配置历史进行保存；审计信息将记录修改日期，修改人及审计注释；策略审计支持对比两次修改记录，并高亮显示修改内容；支持导出某策略的历史审计信息。【指标项71】
8.支持AI运维助手功能，AI运维助手功能支持进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置；提供预置问题，用户可以直接点击预置问题发起提问。支持应用在TCP/IP网络环境中的IS-IS动态路由协议，用户可以为不同的VRouter分别配置IS-IS动态路由协议。（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项6】
9.支持安全策略导入导出，策略导出支持一键导出策略、地址簿、服务簿维度信息，支持通过html方式查看，便于管理员线下运维查看。【指标项72】
10.DNS解析支持配置全局请求时间，配置后所有注册域名不必等相关域名缓存age为0时才会触发DNS请求，而是将根据该时间间隔进行解析请求，从而保证域名-IP的及时更新。【指标项73】
11.支持主备模式，主主模式，支持同步配置、会话；支持主备设备配置差异对比功能，不限于WEB和CLI命令行，自动定时对主备配置进行差异化检测，如有配置差异，syslog方式弹出告警信息。【指标项74】
12.支持IP 黑名单手工导入和导出数据，以及自动更新黑名单数据的能力；导入格式应支持.txt.csv，并允许用户自定义更新服务器地址和文件，周期性的以全量覆盖，或增量更新方式自动更新数据。【指标项75】
13.支持 ZTNA 功能，实现零信任接入；支持 SPA 单包认证，支持独立于安全策略的专属 ZTNA 策略；支持对ZTNA流量做入侵防御、病毒威胁、文件过滤、文件内容过滤等应用层检测，提升接入访问的安全性；支持对访问的应用做管理，支持配置名称、描述、IP、端口、协议、域名等维度；并支持自动获取/自定义资源图标支持应用发布，客户端登录成功后，支持推送客户端被授权的应用清单；支持ZTNA客户端周期收集和上报终端信息，周期由ZTNA服务端配置给ZTNA客户端。（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项7】
14.支持容器化服务能力，支持Docker的创建，支持为创建的Docker分配资源，包括CPU、Memory、接口和端口，支持第三方Docker镜像版本的导入和更新，支持第三方Docker运行信息查看，支持第三方Docker的停止、重启操作。（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项8】
16.支持长期监控功能，支持记录最少180天的总流量、新建、并发、上下行流量统计；支持统计形式按照 TOP10-TOP50排序或者生成趋势图,支持统计方式按照应用或者 IP 排序；支持根据应用和IP筛选生成所需长期监控统计；支持根据连接发起方和连接接受方筛选生成所需长期监控统计。（投标时需提供具有CMA 或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料）（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项9】
17.支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位。【指标项76】
18.支持按功能模块的统计丢包数量，包括但不限于policy，AD，session，UDP等模块的丢包五元组统计；支持丢包TOP10，丢包趋势，实时丢包TOP10，开机至今丢包TOP10展示；支持以列表、柱状图、折线图的方式展示统计数据；支持查看至少180天内的监控数据，支持以最近一小时、最近一天、最近一周、最近一月、自定义时间的筛选方式展示统计数据；丢包详情包含五元组信息丢包时间和丢包模块，并且可以根据时间，丢包模块，五元组进行筛选展示；支持按模块设置阈值(丢包阈值：判定某个模块发生异常丢包的阈值),包括但不限于 miscpolicy，AD，session，UDP等模块；支持配置丢包增长率或始终统计，来进行丢包五元组的统计。（投标时需提供具有CMA 或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料）（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【▲评审项10】
19.在CLI模式下，支持配置回滚模式，可以对临时生效配置进行回退，进行业务验证。【指标项77】
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	入侵防御系统
	1.硬件：机架型≤1U，≥8个千兆光口，≥8个千兆电口，≥1个MGT口，≥1个HA口，≥1个扩展槽，交流单电源，≥480G SSD硬盘；性能：网络层吞吐量≥3Gbps，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥120万，每秒新建连接数≥5万；3年硬件保修和软件升级服务，3年IPS、威胁情报服务和特征库升级服务。支持跟本项目下一代防火墙联动，能够通过防火墙阻断风险IP。【指标项78】
2.支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御；支持永久阻断IP/阻断服务。支持威胁详情URI和攻击数据解码；支持IPv6环境下入侵检测和防御；支持IPv6威胁日志显示和下载；支持SSL加密流量的检测和防御；支持从数据起始位置到检测出威胁的位置对入侵检测引擎检出的威胁抓取完整的威胁数据。【指标项79】
3.支持对FTP、TELNET、SMTP、POP3、IMAP弱口令行为进行检测；支持对FTP、MSRPC、POP3、SMTP、SUNRPC、Telnet暴力破解行为检测。【指标项80】
4.支持对Referer首部过滤，可以对Refer白名单之外的HTTP请求进行过滤；支持对隐藏IFrame过滤功能，可以对页面中iFrame标签属性做检测；支持高频交易访问控制功能，可以对URL访问频率进行限制；支持敏感目录扫描功能，可对目录扫描行为进行限制。【指标项81】
5.支持Flood洪水攻击防护支持防护阈值自学习，学习类型包括单次学习和周期学习，通过对正常网络环境下所通过流量的最大速率进行统计，为攻击检测阈值提供合理参考数值。支持对学习之后的结果进行手动或者自动的配置下发。【指标项82】
6.支持配置对比功能，能够对系统配置文件进行配置保存，并对不同时间保存的配置文件进行差异对比，方便掌握系统配置变更内容。【指标项84】
7.支持REST API以实现入侵检测与防御功能灵活调用编排。【指标项84】
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	入侵检测系统
	1.硬件：机架型≤1U，≥8个千兆光口，≥8个千兆电口，≥2个万兆光口，≥1个MGT口，交流单电源，≥480G SSD硬盘；性能：网络层吞吐量≥3Gbps，IDS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥120万，每秒新建连接数≥5万；3年硬件保修和软件升级服务，3年IDS、威胁情报服务和特征库升级服务。支持跟本项目下一代防火墙联动，能够通过防火墙阻断风险IP。【指标项85】
2.为构建全网联动的安全体系，所投入侵检测IDS设备支持与本项目防火墙联动，可按照设定的联动策略自动调整防火墙配置；支持与云隔离产品联动，自动产生防护策略。【指标项86】
3.提供≥16000多种特征的攻击检测，支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测；支持HTTP Get、Head、Put、Post等多种协议方法检查。【指标项87】
4.支持口令防护：支持对ftp、telnet、smtp、pop3、imap弱口令行为进行检测；支持对ftp、telnet、smtp、pop3、msrpc、sunrpc暴力破解行为检测。【指标项88】
5.支持可疑UA检测，可对HTTP Req报文中的User-Agent进行检测，当检测到HTTP报文中的User-Agent出现异常时，可通过记录日志、重置、阻断IP、阻断服务等动作进行处理。支持高频访问限制功能，可自定义URL路径，并对URL访问频率进行限制；支持访问控制功能，可对WEB站点进行上传路径检查。【指标项89】
6.支持SSL加密流量解密和不解密的两种方式对加密流量进行检测，支持开启预定义域名白名单、自定义IPv4/IPv6白名单不被加密流量功能所检测。【指标项90】
7.支持自定义配置报表、事件、配置、网络、威胁、云沙箱等各模块日志存储空间，并可查看各部分当前的存储状况。【指标项91】

	11
	WEB应用防火墙
	1.硬件：≤1U机箱，≥1个MGT口，≥1个 Console口，≥2个 USB3.0 口，≥8个GE(电口，1对bypass)，内置单电源，≥480G 固态硬盘；性能：HTTP吞吐量≥2.2Gbps，HTTPS吞吐量≥600Mbps，并发连接数≥40万，每秒HTTP新建连接数≥1.9万，支持≥64个站点防护；3年硬件保修和软件升级服务，3年WEB攻击特征库升级服务。【指标项92】
2.支持WAF与防火墙安全联动功能，当服务器遭受攻击时，WAF上应有相应日志信息，客户端IP会被WAF列入黑名单，防火墙也会有对应的黑名单。（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【指标项93】
3.系统具备注入攻击防御能力，可以对SQL注入、LDAP注入、SSI指令注入、Xpath注入、命令注入、远程文件包含以及其他注入进行防御。系统支持个人敏感信息防泄漏功能，可以检测到个人身份信息（包括中国大陆身份证号、港澳台身份证号、美国社会安全号）、银行卡号、信用卡号、邮件账号的信息泄露。【指标项94】
4.支持从TCP Option获取源IP地址（TOA）功能，支持用户会话跟踪策略，支持移动运维与一键应急断网。（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【指标项95】
5.支持SQL语义分析和XSS语义分析进行攻击识别防护，支持API安全防护，支持人机验证功能，支持默认站点的发现防护功能，支持重保模式防护策略。（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【指标项96】
6.支持Web日志归并功能，支持Web安全日志进行回放功能，支持大屏展示威胁数据，支持对站点生成PCI-DSS合规性报表。（投标时需提供具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为佐证材料，检测报告至少包含检测报告首页和关键页）【指标项97】
7.支持http/https网站自发现功能，自动发现网络中的http/https网站，包含服务器IP/端口/域名/访问次数等信息。【指标项98】
8.具备弱口令检测功能，自定义检测强度，并记录使用弱密码的用户名。支持图表形式的账号安全概览，展示弱口令访问情况。【指标项99】
9.支持重保模式配置，针对重保期间常见的安全威胁进行重点防护，提供一键配置向导，重保模式下，特征库支持每小时更新频率。【指标项100】
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	日志审计系统
	1.硬件：标准机架式，≥8G内存，配置≥128G msata硬盘+2T硬盘；性能：日志处理性能≥600产授权；3年硬件保修和软件升级服务。【指标项101】

2.支持资产自动发现，通过对网络地址段的管理维护，自动扫描发现网络内资产信息，对自动发现的设备可移转资产或删除。支持Syslog、SNMP Trap、WMI、文件、数据库、SMB、二进制、插件扩展、Kafka、SOCKET、日志导入等方式采集日志。【指标项102】

3.支持自定义关联策略，基于不同设备、不同日志之间的逻辑联系，挖掘日志背后的安全事件，关联类型包括基于规则、基于统计、基于流量占比以及基于历史事件。【指标项103】
4.支持简单易用的日志查询普通模式，根据系统预置的查询条件，根据用户需求查询对应的日志。【指标项104】
5.支持查询条件的保存，供后续快捷使用。【指标项105】
6.支持用户登录超时锁定或注销功能，终止超过最大超时时间仍没有任何操作用户的管理会话，需要再次进行身份鉴别才能继续管理操作，最大超时时间仅由授权用户设定。【指标项106】
7.支持潜在危害分析，能够设置某一事件累积发生的次数或频率超过阈值的情况为潜在危害事件；支持扩展分析接口，用户可通过该接口利用扩展事件分析模块分析自身无法分析的事件。【指标项107】
8.支持全文检索功能。能对系统内的对象提供全文检索功能，对于海量数据的检索可限定检索时间段（主要针对安全事件）。全文检索提供一个输入栏，需要置顶，在任何页面都能够看到.【指标项108】
9.支持告警响应联动防火墙等安全设备。【指标项109】
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	堡垒机
	1.硬件：≤1U设备，≥6个千兆电口，≥1个接口扩展槽，双电源，≥8G内存，配置≥128G MSATA硬盘+4T硬盘；性能：字符并发数≥100，图形并发数≥90，≥50个设备管理授权；3年硬件保修和软件升级服务。【指标项110】
2.支持应用发布方式访问web资源越权访问提示及阻断功能。【指标项111】
3.支持添加对字符命令和数据库命令的指令集合的策略，策略的响应动作包括指令审批、忽略指令、阻断会话、产生告警。【指标项112】
4.支持通过 Web 页面调用本地工具(含数据库客户端)直接访问服务器;【指标项113】
5.支持协议代理端口自定义。【指标项114】
6.支持客户端检测账号异常、ip变化等因素，启用后用户的ip地址发生变更将无法继续访问堡垒机，并进行告警。【指标项115】
7.支持对正在运维操作的会话的在线监控、实时阻断管控操作;审计日志中包括会话回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议、命令记录、操作内容(如对文件的上传、下载、删除、修改操作)的详细行为记录。【指标项116】
8.支持按设备、数据库、系统账号、计划执行时间、改密周期、密码策略、改密结果发送等生成详细的改密计划，到期自动执行。【指标项117】
9.支持密码金库模式导出，即多个管理员拥有密码的不同分段。【指标项118】

	14
	网络设备（过保）
	提供90台网络设备，用于学生日常教学实训训练，功能能满足日常教学，设备类型包括20台路由器、10台三层交换机、40台二层交换机、20台防火墙。

设备不能仅限于单厂商，符合目前行业主流的多厂商环境，包括但不限于华为、新华三、锐捷等，让学生熟悉不同厂商的设备操作。【指标项119】
并配备50根console线，用于学生日常设备调试。并提供一箱网线、10把网线钳、一包水晶头。【指标项120】


*服务内容：包安装，调试设备，售后维修。

*按参数要求提供货物，不允许负偏离
二、商务要求

（一）投标人的工作范围

1.1 投标人必须能提供《招标货物一览表》中的全部设备、配件、材料、工具。

1.2 投标人拟提供货物须为全新未使用的合格产品。设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文、易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

1.3要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）

1.3.1供货

投标人必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料、工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运输。

1.3.2 安装及调试

①所有货物均由中标人进行安装。中标人应派技术人员进行设备安装、调试及试运行。安装调试人员为中标人派出的高水平技术人员。

1.3.3验收

①验收标准：验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件第三章“招标内容及要求”规定。

验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

 a.出厂检验:中标人在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的整机型式试验报告。属进口货物的应有报关单。中标人在产品生产过程中，采购人可根据实际情况到工厂对货物的生产过程及质量进行查验。查验中若发现中标人没有按照招标文件的要求和投标承诺履行合同，采购人有权终止合同，没收中标人提供的履约保证金，并要求中标人赔偿由此造成的损失。采购人自行承担在查验过程中所发生的费用。

 b.货到初步验收：货物运达采购人安装现场后，由采购人会同管理等有关部门进行基本质量和数量及规格型号的验收（但不作为最终合格的保证），进口整机部件应提供海关单及制造厂的证明文件。该验收应达到合同规定的要求。供应商对安装调度过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合中标人产品标准，并提供自检报告。检验记录须提供给相关单位。

 c.最终验收：本次设备安装调试和试运行结束后，中标人提供完整的验收所需资料和验收的书面申请后，由采购人会同中标人和相关部门，按规定的标准要求在60个日历日内进行联合验收。验收费用由中标人承担。

1.3.4培训

中标人应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维保人员（至少2人）进行设备的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证设备的良好运行。培训费用应包含在本次投标报价中。投标人需提供详细的技术培训方案承诺。

1.3.5技术资料要求：

中标人应向采购人提供以下中文技术资料：

a.产设备技术说明书；

  d. 系统原理、线路图；

c.设备维修手册（包括机械、电气、仪器仪表等）；

d.出厂明细表（装箱单）；

e.产品技术标准（含验收标准）和试验方法；

f.零部件和易损件的清单；

g.竣工图纸及相关资料（中标人应在项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告和系统测试使用的测试数据等文档汇集成册，交付项目单位）；

j.合同中要求的其他文件资料。 

  1.3.6质保期及售后服务  

在质保期内设备运行发生故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。中标人须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过2小时，并能在4小时内上门维修。维修人员在12小时内不能排除故障时，中标人应负责联系生产厂家技术人员到现场排除故障。厂方人员接到报修后，响应时间不超过24小时。如果设备故障不能及时修复而中标人有条件提供替代设备的，则必须提供替代设备供采购人临时使用。质保期内经修理后不能复原的，中标人应免费予以更换（同一型号、产地），而更换设备的质量保证期从更换后起再延长1年。

质保期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标人负责更换同品牌、同型号的新设备;

免费质量保修期结束后，中标人应在设备使用地指定有维保资质的代理企业对设备进行终生维护和修理。投标人在投标文件中应说明售后服务措施及免费保修期满后设备维护和收费标准。

（二）供货范围

2.1投标人必须能按照《招标货物一览表》的内容提供必需的所有设备、备品配件、材料、附件及专用工具。

2.2专用工具：投标人应提供设备维修所需的专用工具，并在投标时列出清单。

2.3备品配件：投标人应提供设备正常运行所需的备品配件。

2.4中标人在货物安装调试过程中，应自行负责与土建及其他专业工程的配合工作，所发生的配合费由中标人自行承担。

2.5中标人在货物安装前，应与采购人进行设计联络工作，包括互相提供资料，共同确认有关设计条件。

2.6中标人应负责按本技术规格及要求中有关条款及设计联络时采购人的要求或必要的相关信息，作好与其它设备的接口工作。

（三）报价要求

3.1投标人应在招标文件所附的开标一览表、投标分项价格表上写明投标的分项价格（详细列出设备配置与明细报价）和投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

3.2本合同价款采用包工包料总价一次性包干方式。投标人的报价应包含一切税金、设备费、材料费、人工费、管理费、技术资料费、从供方到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、安装调试、系统集成、检验、技术服务、培训、售后服务及等至项目完工投入使用前的一切费用。上述价格在相关合同交货期内为不变价。

3.3所有在投标文件中没有体现，但在整个系统不可缺少的一切附属配件、辅材，亦应包括在本标内，由中标人供应和安装，采购人将不再支付任何费用。

3.4投标人应用人民币报价。

3.5若投标人的报价明显低于其他有效投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人低于成本报价投标，其应作无效投标处理。

（四）货款结算

1.货物安装调试试运行正常，供需双方提出验收申请，并通过验收合格后，中标供应商提供全额发票和验收报告，采购人在30个工作日内货款。

  三、应答要求

根据本技术与规格要求内容，要求投标人按照招标要求，对照下列技术、商务应答条款应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况或故意提供虚假材料应标的，一经查实将按无效投标处理、没收其投标保证金并按采购法规有关处罚规定予以处罚。

（一）技术应答内容

1. 投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

2.上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）售后服务承诺书。

（2）商务技术偏离表。

（3）货物主要技术性能的详细描述；

（4）在技术规格中规定的应由投标人提供的主机、标准附件和保证货物正常和连续运转期间所需要的备品备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（5）其他投标人认为应提供技术文件。

（二）商务应答内容

1.质保期；

2.交货（完工）期；

3.交货（施工）地点；

4.付款方式；

5.其他商务要求；

第四章 投标文件相关格式
（采购人名称）（项目名称）响应文件

（正本/副本）
          采购文件编号：QZHG-2026-016  
          供应商名称：

供应商联系方式：

          供应商地址：

年  月  日

目    录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 供货范围清单 

4. 售后服务承诺

5. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照

6. 投标人提交的其它资料（如货物说明、投标分项报价表等）

投 标 书
致：               
    根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本贰份。

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单 

(5) 技术规格和商务偏离表

    (6) 投标人资格证明文件

    (7) 投标人提交的其它资料

    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

    3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

    4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

    5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

    6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：                  邮编：                  

      电话：                  传真：                  

      投标人代表签字：                 

      投标人（全称并加盖公章）：                       
                                 日  期：     年    月    日

开标一览表
招标编号：  

项目名称：   

合同包：1                                                                   

 货币单位：人民币元

	品目号
	货物名称
	规格型号
	品牌及制造商
	数量
	单价
	投标价格
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投 标 总 价 格 （大写）
	￥：


注：详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。                         

投标人名称(盖公章)： 

投标人代表签字：                

日期： 

供货范围清单
一、主要设备和标准附件明细表

合同包：          品目号：       
招标编号：           项目名称：                                        

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	原产地及

制造商
	主要技术参数及性能说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                      

日期：       年  月  日
二、备品备件明细表

合同包：             品目号：       
招标编号：        项目名称：              

	序号
	名称型号
	单位
	数量
	单价
	原产地及

制造商
	说明

	1
	
	 
	  
	
	
	        

	2
	
	
	 
	
	
	        

	3
	
	 
	 
	
	
	        

	4
	
	
	 
	
	
	        

	5
	
	  
	   
	
	
	        

	6
	
	  
	    
	
	
	        

	7
	
	    
	    
	
	
	        

	8
	          
	    
	    
	
	
	        

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 注：备品备件明细表：是指随同本次招标货物提供的免费备品备件，其价格已包含在投标价格内。

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                         

日期：     年  月  日

  售后服务承诺

  由各投标人根据招标文件要求，在投标文件中自行组织文字资料。内容应包括质保期、故障维修响应时间、维修服务网点（提供维修服务网点营业执照<加盖公章>、委托售后服务证明、地址、联系人、联系电话、）、培训计划、货物质量的承诺和保证措施等售后服务承诺和保证。

投标人（全称并加盖公章）：                                             

投标人代表签字：                     

日期：     年  月  日

投标人的资格声明
1．投标人概况：                                   

        Ａ．投标人名称：                               

        Ｂ．注册地址：                                 

            传真：           电话：           邮编：         
        Ｃ．成立或注册日期：                      

        Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

        实收资本：                    

        其中 国家资本：              法人资本：           
             个人资本：              外商资本：           
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

        (1)固定资产合计:                   

        (2)流动资产合计:                   
        (3)长期负债合计:                   
        (4)流动负债合计:                   
    Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：            

(2)本年（期）净利润累计：              
2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

　　（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址
	销售货物名称、规格
	数量
	交货日期
	运行状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  4. 法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

    投标人（全称并加盖公章）：                   
    投标人代表签字：                            

    日      期：       年        月        日

电      传：                

传      真：                
电      话：                
法定代表人授权书
           招标公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码:            电话：              
附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：                    
法定代表人签字：                     
日     期：                       
接受授权方

投标人代表签字：                
日     期：                     
法人营业执照、税务登记证
                    ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：提供法人营业执照、税务登记证复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

                         投 标 人（全称并加盖公章）：                      

                         投标人代表签字：                         
                         日      期：                                
投标人提交的其它资料
投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。
  投标人代表签字：                         
0


