0

泉州华光职业学院

校园智能交通管理系统采购

公开招标报价文件
                  项目编号：QZHG-2017-T002
                项目名称：校园智能交通管理系统

                采 购 人：泉州华光职业学院

2017年2月

 泉州华光职业学院校园智能交通管理系统项目

公开招标公告

    泉州华光职业学院校园智能交通管理系统采购项目向社会招投标，现将有关事项公告如下：

    一、名称与编号

    项目名称：校园智能交通管理系统（参数要求详见附件）
    采购文件编号：QZHG-2017-T002
      二、采购方式：竞争性谈判（递交投标文件时，密封一次性报价不再二次报价）
      三、评标方法：开标时公布（学校设定最高控制价，超过最高控制价为无效报价）
      四、报名时间：2017年03月03日—2017年03月08日16:00
           报名地点：泉州华光职业学院信息化与实训中心
           联系人：陈老师
           联系电话：15880797500、0595-87354343

 五、投标事项
    （一）报名时应提供营业执照、税务登记证书复印件并加盖公章。开标时携带上述原件，并携带投标人员本人身份证及复印件、授权委托书。
     （二）中标后25日历天必需按照合同要求完成施工。
     （三）投标时所提供价格为含税价，货物验收合格后必须提供中标单位税票（增值税普通发票）作为付款依据。
     （四）开标时间：03月09日上午9:00

    （五）开标地点：泉州华光职业学院三角楼第一会议室
       六、其他事项。   
     （一）中标单位在中标后当天必须缴交履约保证金人民币8000元，验收合格后履约保证金转为质保金，质保期三年后无质量问题无息退还。
泉州华光职业学院招标组

2017年3月1日

第一章    投标须知

投标须知前附表

	序号
	条款名称
	内             容

	1
	采购人
	名    称：泉州华光职业学院
联 系 人：杜紫祥
电    话：13720851569、0595—87354343

地    址：泉州台商投资区万安路138号
邮    编：362121

	2
	招标控制价
	招标控制价：16万元（投标报价不得超出招标控制价，否则为无效投标）

	3
	获取招标文件
	泉州华光职业学院网站—华光资讯—学院公告栏目下载

	4
	投标报价
	投标币种：人民币

	5
	履约保证金
	验收合格后履约保证金转为质保金

履约保证金的形式：中标当天现场缴交

履约保证金的金额：人民币8000元整（大写：捌仟元整）

	6
	工程期
	中标后25日历天必需按照合同要求完成施工

	7
	质保期
	本项目整体免费保修叁年（人为或自然灾害除外）

	8
	投标文件份数
	投标文件份数：正本1份；副本2份（正副本分开封装）。

	9
	响应文件递交时间及地点
	递交时间：2017年3月8日 下午4:00(北京时间)

地点：泉州华光职业学院实训中心

	10
	开标时间和地点
	时间：2017年3月9日 上午9:00(北京时间)

地点：泉州华光职业学院三角楼第一会议室


第二章    投标文件的格式及内容

（采购人名称）（项目名称）响应文件

（正本/副本）
          采购文件编号：QZHG-2017-T002 

          供应商名称：

          供应商地址：

年  月  日
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一、投标函

泉州华光职业学院：

1、根据已收到贵方的项目编号为 QZHG-2017-T002 的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其它有关文件后，我方愿以总价报价大写                  ，小写         的投标报价；并按招标文件的规定和条件实施上述工程的施工。

2、我方已详细审核全部文件及有关附件，并响应竞争性谈判文件所有条款。

3、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的（工期）     日历天内完成。

4、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我们同意按竞争性谈判文件规定，交纳   元（大写金额： 元整）的投标保证金。
所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

供应商（盖章）：             

年    月   日

二、企业法定代表人身份证明

供应商名称：                                        

单位性质：                                          

地址：                                              

成立时间：                                          

经营期限：                                          

姓名：         系                             （供应商名称）的法定代表人。

    特此证明

	法定代表人身份证复印件  




    供应商：                    （盖单位章）
    日  期：          年        月        日

三、法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）                  投标文件、签署合同和处理有关事宜。其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

	法定代表人身份证复印件  




	被授权人身份证复印件




供应商：                               （盖章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
身份证号码：                                    
委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                    
日      期：        年     月     日

四、供应商信息表

	供应商名称
	
	邮    编
	

	通讯地址
	
	联 系 人
	

	法定代表人
	
	电    话
	

	收款单位
	
	手    机
	

	开户银行
	
	传    真
	

	帐    号
	
	邮箱地址
	


供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（（签字）：

                                                年     月     日

五、投标报价表

项目名称：

招标编号： 

	单位名称
	

	地址
	

	法定代表人
	
	企业等级
	

	投标项目
	

	承包范围
	

	投标报价
	大写：                     

￥：                    元

	工期
	   年   月  日至    年  月  日    日历工期共  天

	质量标准
	


   供应商（公章）：

   法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

   年     月     日

六、投标货物分项报价明细表

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及生产厂家
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	产品
	
	
	
	
	
	
	

	2
	运输费
	
	
	
	
	
	
	

	3
	保险费
	
	
	
	
	
	
	

	4
	基数服务
	
	
	
	
	
	
	

	…
	其它
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3．名称可根据实际情况分别列出各项费用

4.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：
    七、技术规格响应表

	编号
	货物名称
	招标文件要求

技术参数、性能指标
	投标人提供 

技术参数、性能指标
	响应

程度
	佐证文件名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。如果仅注明“符合”、“满足”、“响应”或简单复制招标文件要求的参数，为无效投标。

 2.佐证文件名称：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称。如产品质检报告、说明书、技术手册、彩页样本等。

八、投标货物配置明细表
	编号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	主要技术参数/指标
	生产厂家及产地
	整机进口/散件组装
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	…
	
	
	
	
	
	


说明：此表应根据分项报价明细表中型号分别填写一份，应包含但不仅限于以上所有项目，包括所有配套货物，必须详尽。

九、主要商务条款响应表

	序号
	采购文件

商务要求的项目
	响应文件

响应的商务项目
	响应程度
	说明

	1
	业绩
	
	
	

	2
	信誉
	
	
	

	3
	资信
	
	
	

	4
	投标文件的签署、盖章、装订等
	
	
	

	5
	售后服务
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

    包括但不限于以上内容，投标人可根据招标文件内容以同样格式进行扩展
    供应商法人或法人授权代表签字：

十、供应商基本情况表
	供应商全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	供应商地址
	
	邮政编码
	

	电          话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	现 有 职

工 人 数
	

	资 质 等 级 证 书
	等 级：                   证书号：

	质量管理体系证书
	等 级：                   证书号：

	组织机构简介：




供应商：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代表：               (签章)               
日      期：         年     月     日

附：投标人资格资信证明文件（详见竞争性谈判文件14.1）
十一、近三年类似项目的业绩

	建 设 单 位

（业主）
	
	
	

	项 目 名 称
	
	
	

	规模
	
	
	

	完成日期

（年/月/日）
	
	
	

	主要人员情况
	
	
	

	…
	
	
	


供应商：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代表：                (签章)               
日      期：            年     月     日

注：1、供应商应随此表附上相关的业绩证明（中标通知书或合同的复印件）

   2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。
十二、售后服务承诺及方案

售后服务承诺及方案

1．售后服务承诺

1.1在   年的质保期内，竞标人对竞标产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

1.2质保期过后   年内，竞标人将继续为 （货物名称） 提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

1.3质保期过后   年内，竞标人将继续为 （货物名称） 提供维修服务，除收取交通费、住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。

1.4竞标人在接到用户维修通知后   小时内响应，  个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

1.5在货物的设计使用寿命期内，竞标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。 

1.6免费安装调试、人员培训、技术支持。

1.7定期进行用户回访，及时处理用户意见。

1.8所有软件终身免费升级。

2．技术培训

2.1免费培训内容：

2.2培训日期及地点：

3．售后服务机构和服务体系

3.1 生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话

3.2 本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

3.3 售后服务人员及技术职称情况。

（以上内容可视具体情况删改）

十七、投标货物的服务

1.保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）

2.货物安装、调试

3.供货范围内其他服务

第三章   合同条款及格式（范  本）

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

合同签订地点：

为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循校园智能交通管理系统项目（招标编号： QZHG-2017-T002 ）招标文件中的相关规定，由采购人与供应商签订本合同，并共同遵守。

 一、合同文件

    本合同所附下列文件资料为本合同不可分割的部分：

（1）招标文件规定的合同基本条款

（2）中标人提交的投标文件

（3）货物需求一览表

（4）中标通知书

（5）双方以文字记述的补充条款或承诺

（6）商务谈判过程中双方以文字记述的补充条款或承诺
二、 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”，货物名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、性能指标、单价（元）、数量、金额合计（元）。

四、合同金额

根据中标通知书的内容，合同的总金额为（大写）：           （￥元）。

五、交货期

本合同货物的交货期为合同签订后      日内。

六、验收办法

乙方交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书。货物到达采购人指定地点后，甲方对货物进行验收，验收合格方可交货。本合同的货物验收责任人是采购人（甲方）。

七、交货地点

本合同货物的交货地点为泉州华光职业学院。
八、付款方式

付款方式：履约保证金及付款方式：中标供应商在中标当天现场缴交8000元的履约保证金。货物全部到达合同指定地点并验收合格后，采购人支付合同总价的全部货款；履约保证金转为质量保证金，质保期三年后无质量问题无息退还。

九、合同生效及其他

本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后生效。甲乙双方和各执二份。

甲方： 

法人或法人授权人签字：

电话：

乙方：

法人或法人授权人签字：

电话：

签约日期：   年   月   日

签约地点：

声明书

致：_泉州华光职业学院__
     我公司针对贵单位招标编号为           的招标文件,郑重声明：近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无重大经济刑事案件。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：   年   月   日

第四章  需求及系统主要参数
一、需求说明

    根据学校的具体情况，配套设施采用安全、便捷、稳定、先进的设计理念，在不破坏各大门及周围景致的要求下，结合校园管理要求及现场状况，校方初步规划：在正大门安装1进1出快车道、1进混合车道、双向进出非机动车道；东大门1进1出混合车道、双向进出非机动车道(注：快车道，指专为校内授权车辆不停车通行的专用车道；混合车道，指结合快车道与人工收费处理车道两项运行功能的车道）。

整个校园智能交通管理系统采用联网型管理模式，并设置管理及监控中心，负责发行卡片、编辑人事及车辆资料、存储查询数据、打印各类报表、实时监控各大门出入口车辆进出情况。

    二、用户类型分析
校内授权车辆：由保卫处进行车牌登记，授权进出指定大门及有效期。授权车辆在指定的大门进出时，通过识别车牌号，系统即可自动开闸且自动记录相关数据并存档，无需保安人员协助管理。

临时通行车辆：外来车辆需要进入校园时，可在门卫处登记，保卫人员通过识别车牌确认后，入口道闸自动打开，车辆即可进入，系统记录包括入场时间等相关数据。出校时，在收费岗亭配合语音或中英文显示屏提示的金额缴费后放行车辆。（同时满足，可设定成无需保安人员协助管理，通过识别车牌号，系统即可自动开闸且自动记录相关数据并存档，出校时缴费后放行）

特殊车辆：当有特殊车辆入校时（如军车、警车、党政机关、其他合作单位等车辆），可通过车牌预设，从而使其能享用在指定时间不停车快速通行的便捷服务。在查询免费放行记录时，会查出一条完整的数据链，包含车辆图像、车牌号、放行原因等信息，系统可监督保安人员采用此种方案放行的合理性，避免由此产生的管理漏洞。

非机动车辆：将使用保卫处发行的远距离蓝牙感应通行卡，在进出入校园时读卡，系统即可自动开闸且自动记录相关数据并存档，无需保安人员协助管理。外来非机动车，不得进入校园。

行人道：预留1.5通道。

    三、培训计划要求
在系统进入试运行开始对校方操作人员进行理论和实际操作、维护等方面的培训，并提供相关培训资料。

    2.供货商派出的培训人员，是具有产品和软件专业知识的人员。当保卫处认为不合格时，需立即予以更换。

    3.持续性专题培训：在完成最初的培训工作，系统投入正常使用后，供货商需对新安装系统进行为期1个月的紧密跟踪，随时根据实际使用当中出现的问题和现象，进行的免费专题培训。

    4.陪伴式培训：投入运行的第一天，供货商须派技术人员在设备现场，随时现场指导采购人的操作人员。

    四、售后要求
1.响应时间：接到关于任何报修通知后保证在4个小时内（急修2个小时）到达维修现场，如特殊原因不能到达，会及时向贵方说明理由，并告知到达时间；但最长不超过 12小时。

2.处理措施：设备出现故障时及时维修，简单故障的维修周期不超过8小时，复杂故障的维修根据配件供应情况尽快修复并及时向甲方通报维修所须的大概周期。但最长不超过24小时。

3.在 叁 年的质保期内，竞标人对竞标产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

4.所有软件终身免费升级。

 三、车牌识别系统主要参数

	1、机动车入口设备（正大门两进、东大门一进）

	序号
	货物名称
	　
	数量
	单位
	备注

	1
	标准道闸
	直杆，起落时间:3-5秒，杆长：3-5米内，工作电压:AC220V/50Hz
	3
	台
	1.每台送两个无线遥控可作升、降、停操作2.箱体防水抗老化处理，不退色

	2
	车辆检测器
	额定功率:4.5W 工作温度-20℃至+60℃;工作频率:20KHz至200KHz;反应时间: 100毫秒;存在时间:无限存在；


	3
	个
	灵敏度: 三级可调线圈电感量;线圈连接线：每米至少双绞20次.过车自动落杆、防砸车功能



	3
	感应线圈
	1.选用耐高温铜线，截面积为0.3-1.5mm2。

2.用探测环两端路面边界保留0.35OY以上的距离。
	3
	套
	长度根据路面而定。

通电后红色发光二板管是否正常提示。

	4
	中英文显示一体机
	停车场专用
	3
	套
	显示跟语音同步，声音大小可控。

智能显示车牌信息、收费金额、特定文字显示。

	5
	高清网络车牌识别一体机
	200万像素CMOS高清网络一体摄像机，采用6mm定焦镜头，免去调焦距的麻烦。能识别普通蓝、黑牌、黄牌、警车车牌、新军牌、武警车牌，粤港、粤澳车牌，综合识别率达＞99%。支持3.5-8米抓拍距离设置
	3
	套
	1.优秀的识别算法与像机控制相结合，自动抑制车大灯、顺逆光保证全天候高识别率。2.带专用不锈钢立柱。



	6
	补光灯
	低功耗LED
	3
	套
	带支架。

	2、出口设备（正大门一绿色出口、东大门一收费出口）

	序号
	名     称
	型  号
	数量
	单位
	备注

	1
	标准道闸
	直杆，起落时间:3-5秒，杆长：3-5米内，工作电压:AC220V/50Hz
	2
	台
	1.每台送两个无线遥控可作升、降、停操作2.箱体防水抗老化处理，不退色

	2
	车辆检测器
	额定功率:4.5W 工作温度-20℃至+60℃;工作频率:20KHz至200KHz;反应时间: 100毫秒;存在时间:无限存在；


	2
	个
	灵敏度: 三级可调线圈电感量;线圈连接线：每米至少双绞20次.过车自动落杆、防砸车功能



	3
	感应线圈
	1.选用耐高温铜线，截面积为0.3-1.5mm2。

2.用探测环两端路面边界保留0.35OY以上的距离。
	2
	套
	长度根据路面而定。

通电后红色发光二板管是否正常提示。

	4
	中英文显示一体机
	停车场专用
	2
	套
	显示跟语音同步，声音大小可控。

智能显示车牌信息、收费金额、特定文字显示。

	5
	高清网络车牌识别一体机
	200万像素CMOS高清网络一体摄像机，采用6mm定焦镜头，免去调焦距的麻烦。能识别普通蓝、黑牌、黄牌、警车车牌、新军牌、武警车牌，粤港、粤澳车牌，综合识别率达＞99%。支持3.5-8米抓拍距离设置
	2
	套
	1.优秀的识别算法与像机控制相结合，自动抑制车大灯、顺逆光保证全天候高识别率。2.带专用不锈钢立柱。



	6
	补光灯
	低功耗LED
	2
	套
	带支架。

	3、非机动车双向进出口（两大门各一个，进出同口）

	1
	标准道闸
	直杆，起落时间:3-5秒，杆长：1.5-3米，工作电压:AC220V/50Hz
	2
	台
	标准直杆(自带数字防砸装置)赠送遥控器

	2
	车辆检测器
	额定功率:4.5W 工作温度-20℃至+60℃;工作频率:20KHz至200KHz;反应时间: 100毫秒;存在时间:无限存在；


	2
	个
	车过落杆(车辆存在检测)

	3
	远距离蓝牙读卡器
	光激励定位、CDMA蓝牙通信、休眠唤醒
	4
	套
	一体化产品设计，性能稳定，远距离读写；支持5米以上（可调）距离；

	4、工作站及服务中心设备

	1
	管理软件及识别模块
	
	1
	套
	满足校方的需求说明

	2
	网络交换机
	8口千兆
	2
	个
	TPLINK

	3
	管理电脑
	I5、4G、4T
	1
	台
	HP

	4
	收费电脑
	G4400、4G、1T
	1
	台
	HP

	5
	岗亭
	1.2*1.5*2.1M，304不锈钢
	1
	个
	不锈钢岗亭、不锈钢工作台、电源开关、电控箱、防滑地板、照明灯具、抽屉、空调安装架；空调自备。

	6
	系统发卡机
	
	1
	套
	发放非机动车感应卡，编辑卡片信息及授权，自动记录出入情况信息。

	7
	感应卡
	150*80
	500
	张
	1.按校方要求定制，校名+编号。2.防水，可锁在非机动车上。

	5、辅助设备（投标人现场，清单、规格、数据依据校方需求测绘制定）



	1
	安全岛及土建施工
	国标
	1
	批
	报价具体尺寸和参数说明。

	2
	线材
	国标
	1
	批
	电线、网线、光纤等

	3
	辅材
	国标
	1
	批
	接头/管卡/胶布/扎带/跳线/软管等

	4
	辅助设备
	国标
	1
	批
	包括减速带、必要指示牌等配套设备

	5
	伸缩电动门
	标准304不锈钢无轨电机（双电机），七彩防水LED可输入文字滚动显示屏
	20
	米
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